DEVERÁ APRESENTAR MEMORIAL DESCRITIVO ASSINADO, ESPECÍFICO PARA CADA LOTE   
A SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO, OBEDECENDO NORMAS DA CORREGEDORIA: Medidas, características e confrontações. Para lotes atingidos e remanescentes, os confrontantes devem referenciar o antigo alinhamento predial ou o novo alinhamento predial, conforme o caso.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO: PREENCHER DADOS, APAGAR TEXTOS EM VERMELHO E CONJUGAR AS FRASES CORRETAMENTE.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Lote (nome do lote em negrito)** (remanescente ou atingido – conforme denominação que está contida no projeto à ser aprovado), oriundo da subdivisão do lote (ou subdivisão/ unificação dos lotes), da quadra (número), da planta (nome da planta) (só constar a quadra e/ou planta se estiver descrito no título primitivo), no bairro (nome do bairro), nesta cidade, sem benfeitorias (ou mencionar a benfeitoria/ construção se assim constar no título primitivo), de forma (irregular, regular, retangular, triangular, ou outra), situado no lado (par ou ímpar) da (Rua – Avenida – Alameda – Travessa), distante (indicar distância) metros da (Rua – Avenida – Alameda – Travessa – ou se de esquina), medindo (indicar dimensão) metros de frente para a (Rua – Avenida – Alameda – Travessa), do lado direito de quem da referida (Rua – Avenida – Alameda – Travessa) olha o imóvel mede (indicar dimensão) metros , onde confronta com (indicar confrontante), do lado esquerdo mede (indicar dimensão) metros, onde confronta com (indicar confrontante), tendo na linha de fundos (indicar dimensão) metros, onde confronta com (indicar confrontante), fechando o perímetro e perfazendo a área total de (indicar área) m².